# Proiectarea preamplificatorului de doză magnetică (corecție RIAA)

## Alegerea schemei

Preamplificatorul de doză magnetică realizează o corecție *RIAA*.

Circuitele de corecție *RIAA* sunt preamplificatoare care au amplificarea dependentă de frecvență, astfel ca semnalul de la ieşire să aibă amplitudinea constantă pentru toate frecvențele din domeniul audio. Preamplificatoarele *RIAA* corectează semnalul înregistrat, deoarece la înregistrarea sunetului, semnalele din domeniul frecvențelor joase sunt atenuate iar cele din domeniul frecvențelor înalte sunt amplificate.

Răspunsul în frecvență corespunzător standardului *RIAA* (*Recording Industry Association of America*) are aspectul din fig. 4.1, *a*. **Amplificarea se specifică, de obicei, la frecvența de 1kHz**. În cazul caracteristicii din fig. 4.1, *a*, amplificarea la 1kHz este egală cu *G*2*RIAA*.

Un circuit capabil să asigure corecția *RIAA* se prezintă în fig. 4.1, *b*. Grupul *Rp*1 *Cp*1 de la intrare asigură adaptarea de impedanță cu traductorul (de exemplu, pentru doza magnetică *Rp*1=47kΩ iar *Cp*1=100pF). Condensatorul *C*1-2 se dimensionează astfel încât acesta să se poată considera scurtcircuit în toată banda audio şi să asigure un punct de frângere a caracteristicii de frecvență la fi=20Hz.

*a) Funcția de transfer* a circuitului este de forma , unde *Zr(jω)* reprezintă impedanța circuitului din bucla de reacție. Rezultă:

  (4.1)

*b) Frecvențele de frângere* ale caracteristicii sunt:

  (4.2,a)

  (4.2,b)

  (4.2,c)

|  |  |
| --- | --- |
| 3-2a |  |
| *a)* | *b)* |
| **Fig. 4.1.** *Corecția de frecvență RIAA: (a) Răspunsul în frecvență;**(b) Schema circuitului de corecție* |

## Dimensionarea rezistențelor şi a condensatoarelor

Se consideră reactanța capacitivă a condensatorului *C*2-1 mult mai mică decât valoarea rezistenței *R*1-2.

Pentru *f*<*f*2 (fig. 4.2, *a*), caracteristica de frecvență se deplasează cu 20dB față de *G*2RIAA, câştigul devine *G*2RIAA+20dB şi din relația (3.1) se determină:

  (4.3)

 Relațiile (3.2) formează un sistem de trei ecuații cu patru necunoscute (rezistoarele *R*2-2 şi *R*3-2 şi condensatoarele *C*2-2 şi *C*3-2). Pentru a rezolva sistemul se alege *C*2-2=10nF (valoare optimă).

 Din relația (3.2,b) se determină valoarea lui *R*2-2:

  (4.4)

şi se alege valoarea standard cea mai apropiată cu toleranța de 5%, eventual cu toleranța de 1% [2], [6].

 Din relația (3.2,a)  şi din (3.2,c)  se obține:

  (4.5)

 Se alege valoarea standard cea mai apropiată celei rezultată din calcul, [6].

 Valoarea lui *R*3-2 se determină din (3.2,c):

  (4.6)

şi se alege valoarea standard cea mai apropiată cu toleranța de 5%, eventual cu toleranța de 1% [2], [6].

Din relația (3.3) se determină valoarea lui *R*21:

  (4.7)

şi se alege valoarea standard cea mai apropiată cu toleranța de 5%, eventual cu toleranța de 1% [2], [6].

 Valoarea condensatorului *C*1-2 se determină considerând că la frecvența inferioară din banda audio (fi=20Hz), reactanța capacitivă a lui *C*1-2 este mai mică decât rezistența *R*1-2. Rezultă:

  (4.8)

 Din [6] se alege valoarea standard cea mai apropiată, dar superioară, celei rezultată din calcul.

## Verificare prin simulare Spice

Se determină răspunsul în frecvență al circuitului.

Circuitul utilizat în simulare este reprezentat în fig. 4.2:



**Fig. 4.2.** *Schema utilizată în simularea Spice a circuitului de corecție RIAA*

|  |
| --- |
| Indicații:* Fiecare student introduce propria schemă, cu valorile standard determinate prin calcul.
* La intrarea circuitului din fig. 4.2 se aplică semnal de la o sursă de c.a. (VAC, amplitudinea 5mV) şi se efectuează o analiză de c.a. (AC Sweep/Noise: Start Frequency=1, End Frequency=1Meg, Points/Decade=11).
* Se determină răspunsul în frecvență. Se reprezintă grafic DB(V(Uo2)) - DB(V(Uin2))
* Ajustarea circuitului:
	+ Se determină maximul raspunsului în frecvență la frecvențe joase. Valoarea maximului trebuie să fie cât mai aproape de G2RIAA+20dB. În caz contrar se măreşte valoarea condensatorului C1-2, de cel mult 10 ori.
	+ La f=1kHz trebuie să se găsească un câştig egal cu G2RIAA..
* Se aduce în document caracteristica obținută pentru circuitul ajustat.
* Se activează cursorul şi se aduc în document 3 ferestre Probe Cursor:
	+ prima fereastră pentru maxim la frecvențe joase (cursorul 1) şi la -3dB (cursorul 2) pentru determinarea frecvenței f2;
	+ a doua fereastră pentru 1kHz (cursorul 1) şi la +3dB (cursorul 2) pentru determinarea frecvenței f1;
	+ şi a treia fereastrăpentru 1kHz (cursorul 1) şi la -3dB (cursorul 2) pentru determinarea frecvenței f3.
 |

C1-2=3.3uF





C1-2=33uF



 f2=51.2Hz

 f1=445Hz

 f3=2263Hz